**1.** **IPv4 Address**: 220.5.6.54

**Class**: C

**Default Subnet Mask**: 255.255.255.0

**2.** **IPv4 Address**: 13.4.6.0

**Class**: A

**Default Subnet Mask**: 255.0.0.0

**3.** **IPv4 Address**: 196.8.5.0

**Class**: C

**Default Subnet Mask**: 255.255.255.0

**4.** **IPv4 Address**: 201.5.6.0

**Class**: C

**Default Subnet Mask**: 255.255.255.0

**5.** **IPv4 Address**: 125.11.1.0

**Class**: A

**Default Subnet Mask**: 255.0.0.0

**6.** **IPv4 Address**: 10.3.2.0

**Class**: A

**Default Subnet Mask**: 255.0.0.0

**7.** **IPv4 Address**: 172.168.1.0

**Class**: B

**Default Subnet Mask**: 255.255.0.0

**8.** **IPv4 Address**: 192.12.8.0

**Class**: C

**Default Subnet Mask**: 255.255.255.0

**9.** **IPv4 Address**: 226.4.6.128

**Class**: D

**Default Subnet Mask**:

**10.** **IPv4 Address**: 2.53.63.0

**Class**: A

**Default Subnet Mask**: 255.0.0.0